--- Welcher Netzwerkverbindungtyp soll getestet werden?

--- (1) Kabelgebundene Verbindung

--- (2) Kabellose Verbindung (WLAN)

--- Bitte mit 1-2 anworten:2

--- Welche Netzwerktopologie liegt vor?

--- (1) WLAN access point <---> LinuxClient

--- (2) WLAN HW router <---> LinuxClient

--- (3) WLAN access point <---> LinuxRouter <---> LinuxClient

--- (4) WLAN HW router <---> LinuxRouter <---> LinuxClient

--- Bitte mit 1-4 anworten:1

--- NWEliza untersucht das System nach h�ufigen Netzwerkkonfigurationsfehlern untersucht ...

wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down

!!! CND0380E: Es wurden keine WLANs am Interface wlan0 gefunden. Die Hardware und/oder Treiber ist nicht richtig konfiguriert

!!! CND0320E: WLAN ist mit dem Hardware oder Software Switch ausgeschaltet

!!! CND0230W: IPV6 ist eingeschaltet

!!! CND0240E: Knetworkmanager wird für die Netzwerkkonfiguration benutzt aber die Netzwerkkartenkonfiguration f�r wlan0,eth0 existie       rt

--- NWCollect sammelt Netzwerkkonfigurationsinformationen in Datei collectNWData.txt ...

--- Gehe zu http://www.linux-tips-and-tricks.de/CND um detailiertere Hinweise zu den Fehlermeldungen/Warnungen zu bekommen und wie d       ie Fehler selbst beseitigt werden k�nnen

